**Электронный манок Rebel #20117-6**

Благодарим Вас за приобретение электронного манка Rebel. Чтобы увидеть больше продуктов **Lucky Duck** ™, посетите наш охотничий магазин или сайт **WHT.RU** .

**Инструкция по применению**:

Распакуйте коробку и убедитесь в наличии всех деталей.

1 - Электронный манок Rebel

1 - Пульт дистанционного управления

1 - Визуальная приманка

**Установка батарей**: в приборе используются батарейки AA (10 шт., не входят в комплект). Батарейный отсек находится в нижней части манка. Просто снимите крышку и при необходимости отсоедините держатель аккумулятора и установите новые батареи. В пульте дистанционного управления используется 1 батарея (23A 12В), входит в комплект.

**Приманка**: визуальная приманка либо находится в коробке, либо прикреплена к манку (в пазу для хранения в боковой части манка у динамика). Вставьте активную приманку в отверстие в верхней части ручки, закрытое резиновой заглушкой. Убедитесь, что паз на приманке совпадает с прорезью на шарнире приманки, расположенном в рукоятке. Приманку удерживает на месте сильный магнит. Для хранения приманки вставьте её магнитной стороной в паз для хранения в боковой части манка у динамика

**Корпус манка** на нижней плоскости имеет резьбу ¼ 20 для крепления к большинству штативов.

**Работа с манком**: сдвиньте выключатель питания в боковой части прибора вправо

**Дистанционное управление:**

У пульта дистанционного управления есть выключатель, расположенный на правой нижней части манка. Сдвиньте переключатель вверх, чтобы включить пульт. Выключайте пульт после использования, чтобы продлить срок службы его батареи. Чтобы убедиться, что пульт включен, нажмите на нем любую кнопку, при этом на пульте должен загореться красный светодиод.

Пульт имеет 12 кнопок выбора звука, 2 кнопки громкости, кнопку остановки звука и кнопку активации приманки (decoy).

**Выбор громкости** - используйте кнопки **vol-** и **vol+,** чтобы уменьшить или увеличить уровень громкости. Уровень громкости изменяется от 1 до 10. Удерживание кнопок **vol-** или **vol+** в течение 1 секунды приведет к быстрому увеличению или уменьшению уровня громкости.

**Воспроизведение** – нажмите любую из 12 кнопок со звуковой дорожкой, чтобы воспроизвести звук. Нажмите кнопку **Stop**, чтобы выключить звук.

**Воспроизвести два звука одновременно** - просто воспроизведите один звук, а затем воспроизведите другой звук. Манок Rebel воспроизведет оба последних звука, выбранных на пульте дистанционного управления.

**Расстояние дистанционного управления**: Rebel использует ведущую в отрасли технологию дистанционного управления, которая не требует нахождения пульта и манка в зоне прямой видимости для взаимодействия. Рабочее расстояние при этом достигает 100 метров, но зависит от многих факторов

**Контроль приманки:**

Нажмите кнопку Decoy, чтобы включить приманку. Снова нажмите кнопку Decoy, чтобы выключить приманку.

**Порт зарядки**: манок Rebel оснащен портом зарядки, который можно использовать только с аккумуляторными батареями и зарядными устройствами **Lucky Duck Rebel** (продаются отдельно). Запрещается использовать систему зарядки с аккумуляторными батареями или зарядными устройствами других типов. Использование любых других аккумуляторных блоков или зарядных устройств приводит к аннулированию всех гарантий.

**Уход и обслуживание**

1. Манок Rebel не является водонепроницаемым. Будьте осторожны, чтобы на пульт и манок не попадали дождь и снег. Если манок или пульт намокли, просушите их перед использованием.

2. Аккумуляторы разряжаются даже при выключенном питании. Рекомендуется выключать пульт и отключать аккумулятор от манка между охотами, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

3. У манка есть адаптер для крепления пульта дистанционного управления, расположенный с левой стороны прибора. Не транспортируйте манок с пристегнутым пультом, так как пульт может потеряться в пути.

**Поиск и устранение неполадок:**

Если манок или пульт дистанционного управления не работают должным образом, выключите и извлеките батареи из каждого устройства. Установите батареи на место и снова включите пульт и манок.

Компания **Lucky Duck™** гарантирует отсутствие в этом продукте любых производственных дефектов в течение 1 года с даты покупки. Для этого требуется документ, подтверждающий покупку. Неправильное использование продукта (повреждение водой, падение, неправильное обращение и т. д.) аннулирует гарантию. Верните и обменяйте дефектный прибор в магазине, где вы приобрели продукт. Если магазин не принимает возврат, отправьте электронное письмо или позвоните в службу поддержки по адресу customerservice@luckyduck.com или 715-338-3183.